[ 제 품 규 격 서 ]

1. 품  명 : 수영장 수중청소기

2. 구매수량 : 1 Set (수중자동청소기 및 수동간이청소기)

3. 제품사양

가. 수중자동청소기

구 분	사 양	비 고
권장풀사이즈	25m 이상
정격전압	유니버셜, 디지털 100~250V
전원장치	DC 30V / 8A	과부하, 누전차단장치 내장
모터전압	DC 27V	BRUSHLESS TYPE
펌핑량	32,000L/hr 이상	청소모드에 따른 자동속도 조절
필터규격	2mic/50mic x 2	선택가능
부유케이블	40m	줄꼬임 방지장치
청소모드	벽/바닥/수표경계선	별도의 다양한 청소프로그램
청소방식	Gyroscope + Microprocesser	자동 및 수동
운전속도	900m/hr
청소면적	700㎡/hr
흡입폭	750mm
리모콘	무선방수형	AAA 건전지 2개
방수등급	IP68/III	수중작동능력

나. 수동간이청소기

구 분	사 양	비 고
흡입량	10.7㎥/H 이상
사용시간	1시간 이상
충전기	트렌스방식 AC-DC
흡입폭	27cm 이상
최소작동깊이	18cm
제품중량	2.6kg 이하
연결봉	1.2m~2.4m 이상	길이조정 가능
Power Rating(출력)	300 이상
GPM(gallons per minute)	61GPM 까지 가능
기타기능	- 300번 이상 재충전이 가능한 배터리와 충전프러그 - 기기 내부에 작창된 이물질 포집망과 재사용이 가능한 미세필터 장착 - 연결봉 탈착 기능

4. 수중자동청소기 특수사항

- 풀 바닥은 물론 벽면과 수표경계선의 직접적인 청소가 가능

- 풀 구석 및 모서리까지 청소 가능

- 무선리모콘과 수동항법 모두 사용 가능

- 풀 조건에 따른 청소방법 변경 가능

- 녹조와 박테리아 제거 가능

- 미세필터와 일반필터 두가지 시스템 사용

- 필터백 막힘 표시 기능 내장

- 정밀한 작동을 위한 이중 모터장치기술 적용

- 셀프모니터링 자기진단, 자기보호 프로그램 내장

- 자동 꺼짐 프로그램 기능 내장

- 청소시간/예약 설정기능 사용 가능

- 경사진 beach entry pool 센서 장착

- 브러쉬가 없는 수냉 방식의 모터

- 알루미늄 재질의 캐디