체육시설 회원출입관리 무인자동화 시스템 구축

과 업 지 시 서

2013.  2.  5

목     차

제1장 개    요	3

제2장 일반사항	4

1. 일반조건

2. 시스템구성도

3. 사업조건

4. 구매 및 설치 범위

5. 계약이행

6. 납품 설치

7. 유지보수 및 기술지원

8. 안전 및 보안관리

9. 검수

10. 기타

제3장 특수사항	9

1. 구매조건

2. 시스템납품 및  설치

3. 물품검수

4. 교육 및 운영지원

5. 유지보수 및 기술지원

6. 제출서류

7. 기타사항

제4장 물품 규격서	16

제5장 물품 사양서	29

『체육시설』 회원 출입관리

무인자동화 시스템 구축 과업 지시서

제1장 개 요

1. 과업 개요

본 과업지시서는 동작구시설관리공단(이하 ‘공단’)체육시설 탈의실 락커자동화 관리시스템 구축에 관한 것으로써 관련 프로그램 개발 및 기기 설치에 있어 ‘공단’과 계약자간의 시스템 구축 조건 및 지원 사항 등 이행되어야 하는 세부사항을 규정함에 있다.

가. 과 업 명 : 회원 출입관리 무인자동화 시스템 구축 사업

나. 과업 기간 : 계약일로부터 60일

다. 과업 대상 : 3개소(흑석체육센터,동작구민체육센터,사당문화회관)

다. 사 업 비 : ￦95,000,000원(일금구천오백만원)/부가세포함

라. 사업자선정방식 : 제한경쟁입찰, 협상에의한계약

2. 과업 목적

가. 동작구시설관리공단 회원 출입관리 무인자동화 시스템을 도입함으로써 공단 시설의 무인자동화 시스템 인프라 구축 및 회원관리시스템과의 원활한 연동을 통한 안내데스크의 입장 대기시간을 줄임으로써 고객의 이용 편의성 증진 및 직원 업무 효율화

나. 락커 이용시간 제한을 통해 원활한 키순환 및 고객 이용 편의 증대

다. 락커키를 인포에서 나누어 주는 업무를 자동 락커배정을 통해 직원의 업무 효율성 증대

라. 회원관리시스템, 락커키의 락커스테이션시스템과 유기적으로 연동되는 중앙       집중형 통합시스템을 통해 정확하고 빠른 데이터 확보로 다양한 고객 요구      를 즉시 반영

3. 과업 내용

가. 중앙제어식 락커자동배정 시스템 구축

1) 옷장 락커의 무인자동발권시스템 구축

2) 기존 회원관리 프로그램과 연동을 통한 실시간 입∙퇴장 관리 및

일일입장 자동 발권 처리 등

3) 전자키 중계서버 설치

나. 중계서버 설치

1) 전자키시스템 운영을 위한 서버설치

제2장 일반사항

1. 일반조건

가. 개발 및 물품납품에 관련된 일체의 비용은 계약자의 부담으로 한다.

나. 구축 결과물에 관련된 일체의 소유권은 본 ‘공단’에 귀속된다.

다. 개발에 관련된 일체의 S/W는 계약자가 제공하며, 저작물에 관련된

일체의 책임도 계약자에 있다.

라. 기능 요구사항은 아래의 내용을 기본으로 한다.

□ 과업지시서

□ 계약 후 요건 정의 시 나오는 요구사항

마. 계약자는 본 ‘공단’이 제시하는 구축일정을 준수하여야 한다.

바. 구축 일정을 맞추지 못하는 것에 대한 책임은 전적으로 계약자에 있으며,

지연될 경우에는『지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령』

제90조 및 동법 시행규칙 제75조의 규정에 의한 지체상금을 적용한다.

(단, 본 ‘공단’의 귀책사유에 의한 지연은 협의에  의하여 일정을 재조정할 수 있다.)

사. 시스템구축 후 무상유지보수기간은 납품완료일로부터 1년으로 한

아. 프로그램 추가에 따른 기술지원(수정,보완 등) 발생시 ‘공단’과 협의하여 적극 협조 하여야 한다.

2. 시스템구성도

가. 회원입장 방법

1) 안내데스크 앞 카드인식기에 회원카드 인식

2) 락카자동배정된 락카번호 출력 후 탈의실로 이동

3) 탈의후 시설(수영장,헬스장) 이용

나. 회원퇴장 방법

1) 전자키를 이용 해당 락카에서 환복

2) 락카 전자키 자동잠김 확인후 퇴실

3. 사업 조건

동작구시설관리공단 체육시설내 회원 옷장락커 자동화 시스템을 납품/설치함에      있어, “갑”의 구축 환경을 바탕으로 한 완벽한 인터페이스를 통한 목표시스템     구현 가능, 네트웍의 상시연결, 입력 전기의 안정적 흐름을 기반으로 구축 되     어야 한다.

이에 다음과 같은 전제 조건에 의해 구축되어야 한다.

가. 전자락은 중앙통제형 제어시스템으로 구축되어야 하며, 납품 설치               될 중계서버에서 안정적으로 발권서비스가 이루어져야한다.

나. 옷장락커 자동화 시스템은 기 구축되어 있는 회원관리시스템과 유기적으로          연동되어야 하며 자동 퇴장 처리가 가능하여야 한다. 또 옷장의 퇴장 처리         시 락커의 상태값이 시스템과 인터페이스되어야 한다.

다. 옷장제어 키락으로 들어가는 전원은 다른 곳으로는 쓸 수 없는 전용차단         기에 물려 있어야하며 UPS을 통한 정전시 최소 30분간 작동되어야 한다.

4. 구매 및 설치의 범위

본 과업지시서는 회원 출입관리 무인자동화 시스템과 관련하여 다음과 같은 사항을 "갑"과 "을"간의 계약에 대하여 규정하며, 세부내역은 “구매사양서”와 “특수조건”에 따른다.

가. 구입 및 제작품의 납품 및 설치(운반, 조립 등 포함)

나. 각종 도면, 기술도서 및 조작에 필요한 자료의 제출

다. 각종 기자재의 독립 시험 및 기 구축된 회원관리시스템과의 연계                작동 시험의 수행

라. 구성품의 조립(분해 운반 시)

마. 납품기기의 성능보장 책임 및 보전에 필요한 제반행위 수행

5. 계약 이행

가. 과업지시서에 명시된 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세하게 기       술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서는 “갑”과 “을”이 상호 협의하여 본       사업이 원활이 진행될 수 있도록 노력하여야 한다.

나. “을”은 계약 후 5일 이내에 본 사업의 구축일정, 장비납품계획, 기술자 투입       등 세부공정표가 포함된 계획서를 제출하며 주별 주간업무보고서를 제출한다.

다. “을”은 작업인원, 작업내용, 기자재 반입현황, 특이사항 등 계약이행 사항에 대       하여 보고하고, 중요사항은 문서로 제출한다.

라. 본 사업과 관련하여 “을”은 제품 납품 사실 외에 어떠한 정보도 외부로 유       출하거나 상업적 목적으로 이용할 수 없으며, “갑”이 보안관련 서류 제출        요구 시 “을”은 이에 응하여야 한다.

마. 검수는 “을”이 공급하는 모든 기자재가 조합되어 “갑”이 지정한 장소에 설치       및 성능 시험을 완료 한 후로 한다.

바. 계약자는 제조사의 물품공급 및 기술지원협약서 원본을 서류 제출일자에 맞      추어 제출하여야 하며, 이를 이행하지 못할 경우 “갑”은 계약을 파기할 수 있다.

사. 제출서류(용역수행 관련)

구 분	제 출 서 류	기 타
계약 시	o 동작구시설관리공단 체육시설 회원관리프로그램 □ 기술지원협약서 o 전자키 제조사 □ 기술지원협약서
계약 후 7일내	o 납품 및 설치 공정표, (구체적인 사업수행계획서)
완료 시	o 완료보고서 및 검수요청서 o 장비설치 확인서 및 완료사진첩 o 검수할 항목별 체크리스트 및 파일

6. 납품 및 설치

가. “을”은 별도 비용 없이 “갑”이 지정하는 장소에 시스템 및 기타 설비를 설

치 하여 정상가동 되도록 하며 설치 중 필요한 보안상 제반조치는 관계법

규를 준수하고 대외 보안유지에 차질이 없도록 하여야 한다.

나. 시스템 설치에 대한 모든 부대비용은 “을”이 부담하며, 시스템 설치

시 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정적, 기술적

제반 비용과 그 문제처리는 “을”이 부담하여야 한다.

다. 모든 장비는 물품내역서에 기재된 내용에 근거하여 납품해야 하며

사양 내용에 위배하여 납품하였을 경우에는 그 책임은 “을”에게 있으

며, “갑”은 계약을 파기할 수 있다.

7. 유지보수 및 기술지원

가. 사업종료시까지 무상 유지보수

나. "갑"의 사정에 의하여 시스템의 증설, 이설 등의 사항에 대한 지원요

구에 "을"은 적극 협조하여야 한다.

다. 무상 유지보수 기간 중에 공급된 장비의 결함 및 H/W, S/W 등의

하자가 발견될 경우 “을”은 즉시 해당 장비 또는 부품을 무상으로

수리 하거나 동일한 신품으로 무상 교환 하여야 한다.

라. “을”은 무상 유지보수 기간 이외에도 납품 시스템의 보안상 문제점

이 발견 될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

8. 안전 및 보안관리

가. “을”은 착공 전 자체 안전관리책임자를 선임하고 필요한 안전관리 방지책을 강구하여 재해 방지에 만전을 기해야 하며, 안전사고 발생시 “을”이 책임을 진다.

나. “을”은 본 사업과 관련하여 습득된 모든 정보는 일체 유출 또는 누설 하여서는 안 된다.

다. “을”은 본 계약에 따른 제반 업무를 처리하는 인원에 대하여 보안 서약 서를 제출하여야 한다.

9. 검 수

가. “을”은 검수 요청 시  다음의 서류를 첨부하여 검수를 요청하여야 한다.

1) 납품 및 설치완료 확인서 1부

2) 설치 사진첩 1부

3) 검수내역서 1부

4) 운영자 매뉴얼 3부

10. 기 타

가. 각종 장비의 개봉은 “갑”의 감독관 입회하에 실시하여야 한다.

나. 본 시방서에 표기하지 못한 불분명한 부분은 일반 관례에 따르며 동일 조항에 대한 해석의 차이는 “갑”의 해석에 따른다.

제3장 특수사항

본 특수조건에 명시된 사항은 회원 출입관리 무인자동화 시스템을 납품 ․ 설치하는데 있어서 “갑”과 “을” 간에 성립되어야 할 구매물품의 설치 ․ 납품조건 및 방법, 시험운영, 교육지원 등 계약이행에 관한 사항에 대하여 적용하며 계약 문서로서의 효력을 가진다.

1. 구매조건

가. “을”은 “갑”이 도입하고자 하는 시스템의 구성내역을 사전에 충분히 파악하      여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 신의와 성실의 의무를 가진다.

나. 납품하는 물품의 모든 구성은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완      제품으로 공급되어야 하며, 품목별 구성품은 해당 장비 제조사가 공급하는       동일 제품이어야 한다.

다. 납품 ․ 설치하는 회원 옷장락커 자동화 시스템 및 관련 S/W에 대하여 H/W 구      성 등이 “갑”의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의       신뢰성, 제품의 안정성과 “갑”의 기존 시스템과의 호환성에 아무런 문제가       없도록 일괄납품, 설치해야 한다.

라. “을”이 납품하는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 공급사의 단종 대상 기      종이어서는 안 된다. 또한 기술 및 기능 향상에 의거 변경된 사양은 제조업      체와 합의하여 추가 또는 대체하며, 이 경우 추가 발생되는 장비 및 기능은       “갑”의 요구가 우선하고 계약금액의 한도 내에서 “을”이 책임지고 공급한다.

바. “을”은 납품되는 H/W의 유지관리 및 운영을 위한 사용설명서, 매뉴얼 등을       납품 시 제공하여야 한다.

2. 시스템 납품 및 설치

가. 본 통합시스템 구축 시 다음 세부 사항을 만족해야 한다.

○ 중앙제어식 전자락커시스템 부문

▸ 동작구시설관리공단 체육시설 회원관리시스템과의 인터페이스 부분

- 동작구시설관리공단 체육시설 회원관리시스템의 DB서버에 접속하여 회원관리      시스템 DB를 활용해서 아래와 같은 기능을 제공 하여야 한다.

① 회원관리시스템에서 회원여부를 판단하여 인증 된 회원에게 전자락커시스템을       통해 옷장번호를 자동 배정하여야 하며, 회원의 퇴장 시 옷장에 키를 넣고       제한 시간내 움직임이 없을 시 순간 퇴장 정보를 회원관리 시스템 DB에 기록       하여야 한다.

② 회원의 종목별 이용시간 제어를 회원관리시스템의 출입통제 모듈과 전자락      커시스템과의 연동을 통해 회원의 종목별 출입 시간을 통제하는 기능을 제공       하여야 한다.

③ 회원관리시스템의 회원정보를 활용하여 입장하는 회원/고객님의 옷장의 위      치를 자동 배정하여야하며 이는 “갑”의 요구에 의해 변경 될 수 있으며 “을”      은 이를 적용해야만 한다. 또한 제조사는 “갑”의 요구를 충족 할 수 있도록       기술 지원 및 통신프로토콜 제작도 해야 한다.

④ 락커키는 기본 보안 기능을 가지고 있어서 일반적인 복제가 불가능하여야 한다.

⑤ 회원의 키 분실 시 마스터키로 분실 처리하고 재설정하면 분실키로 열리지 않아      야 한다.

⑥ 옷장에는 평상시에 키가 꽂혀있어 발권을 하기 전에는 빠지지 않아야  한다.

⑦ 운영자가 운영PC에서 옷장락을 제어 할 수 있어야 한다. 옷장락카는 전용 서버      와 네트웍이 가능해야 하며, 상시 전원이 공급되어야 한다.

- 회원 퇴장 시 옷장 키는 키뭉치와 분리되지 않아야 한다.(키 분실 방지)

⑧ 정전을 대비한 전용 UPS로 최소 30분 이상 운영이 가능해야 한다.

⑨ 안정적인 통합시스템운영을 위하여 제반기술 및 프로토콜 개발 지원

- 안정적인 통합시스템운영을 위하여 “갑”의 요구에 의해서 회원                   관리 업체에 제반기술 및 프로토콜을 개발 지원해야 한다.

⑩ 락커키 배정정보를 시스템log에 기록해야 한다.

⑪ 락커키는 방수처리 해야 한다.

3. 물품검수

가. 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 시스템의 납품, 설치 및 시스템의 정상       가동여부에 대한 확인과정을 포함하여야 한다.

나. 검수는 “을”의 입회하에 현장 확인 검사를 실시하며 규격 확인이 곤란하거나       미흡한 경우 “을”은 관련 증빙서류를 추가로 제출하여 “갑”이 인정할 수       있도록 하여야 한다.

다. “을”은 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 “갑”에게 충분히 제공      하여야 하며, 시험가동과 검수에 필요한 물품은 “을”이 무상으로 제공하여야       한다.

라. “을”은 검수 요청 전 시스템의 정상작동 여부를 시험가동하고 그 결과 문제      가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험 가동 시 발견되는 에러나 불합      리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

마. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계      약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의 요구에 의해 “을”은 납      품 ‧ 설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “을”의 부담으로       한다.

바. 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수를 할 수 있으며, 시스템의 하자로       시스템 가동이 지체 될 경우 시스템 일체를 교체하여야 한다.

1) 과업지시서 및 구매 규격서 내역에 맞는 시스템 납품 및 설치

4. 교육 및 운영지원

가. “을”은 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술 이전을 “갑” 담             당자에게 충실히 이행하여야 하며, “갑”이 자체 운영능력을 갖출 수 있도록       H/W 및 S/W와 관련된 교육을 운영 전 무상 실시하여야 한다.

나. 시스템 관리자 교육, 운영매뉴얼 등 추가 요청이 있을 때에는 상호협의 하에       적극 지원하여야 한다.

5. 유지보수 및 기술지원

가. “을”은 무상유지보수기간 동안 시스템에 문제점이 발견될 시 즉각 그           대책을 수립하여 해결하여야 한다.

나. 장애발생시 수리정비는 통보 후 4시간 이내에 착수, 착수 후 최단시간이 내      복구 완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하며, 주요부품에 대해서는 예비       장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

다. 무상유지보수기간에 장비에 탑재된 S/W가 최신버전으로의 업그레이드가 필     요할 때에는 무상으로 지원하여야 한다.

라. 무상유지보수기간에 동일 장애가 3회 이상 발생하여 “갑”이 요구할           경우 동급의 신 시스템으로 교환 조치하여야 하며, 장시간 사용 불가 시 “을”     은 동일 기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여      야 한다.

마. 무상유지보수기간 중은 물론 무상유지보수기간 이후에라도 “갑”이 시스템      확장, 타 기종과의 연결, 운영프로그램 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에      대하여 적극 지원하여야 한다.

바. 제조사는 주요부품의 사전확보로 계약기종의 단종 후에도 최소한 5년 이내      유지보수에 차질이 없도록 하여야 한다.

사. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며 디스크 등      주요부품을 설치할 때에는 반드시 “갑”의 감독하에 이루어져야 하며 장애처     리 결과 보고서를 제출하여야 한다.

6. 제출서류

“을”은 계약 후 일반사항 상의 서류를 제출하여야 하며, 사업 수행 중      “갑”이 필요하다고 판단되는 산출물은 “을”이 추가 또는 보완 제출하여야 한다.

7. 기타사항

가. 과업지시서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 일반적인 사항만을 규정하였      으므로 상세히 기술되지 않았거나, 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생      하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 과업지시서에 대하여 “갑”과 “을”간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령      과 일반관례에 따르며, 소송 관할법원은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로       한다.

다. 납품 물품에 대한 법적 분쟁 발생 시 모든 제반사항 및 비용 등의 책임은       “을”에서 진다.

제4장 물품 규격서

구분 1	락커자동배정 시스템
품명	제어용락 - 옷장 제어용 전자 키
○ 용도 - 옷장 전자키 ○ 색상 - 본체 : 사출 및 우레탄 등 충격을 흡수할 수 있는 제질 - 프론트 : 우레탄 등 충격을 흡수할 수 있는 제질 ○ 크기 - 본체 : 66㎜* 118㎜*24㎜이하 ○ 전원 - 상시 전원 공급형 ○ 재질 - PC/ABS Alloy이상의 고급 재질 ○ 생산 - 자체 연구소 개발 및 국내 생산(원활한 AS가능) ○ 기능 - 옷장 전용 전자키로 발권 승인에 의해 사용이 제어되어야 한다. - 사용 승인의 시간을 설정하여 시간이 초과될 경우 사용이 제어되어야 한다. - 오너-마스타의 2단계 이상 관리체계 적용 - 키 등록 방식 적용 : 상위키에서 하위키 등록 삭제 - 문이 닫히면 자동으로 락이 잠기며 키가 빠짐 - 키 승인/거부/등록/삭제 시 부저 발생 - 강제 파손시 경보 30초 발생 - 청소키 사용 설정

구분 2	전자키 시스템
품명	옷장 키아세이
○ 옷장 키아세이

구분 3	락커자동배정 시스템
품명	주 컨트롤러
○ 옷장 제어를 위한 최상위의 콘트롤러 -> 1개당 약 5000개 제어 가능해야 한다. ○ 485통신선으로 부콘트롤러의 데이터를 모아 데이터를 TCP/IP통신으로 Server로 전송하는 Unit이다 ○ 병렬로 결선되어진 주콘트롤러의 데이터를 총괄하여 서버로 송수신 중계 최대 120대의 부콘트롤러의 정보를 가지고 있어야 한다. - 총서버와중계기와연결되며1대에127개의중계기연결됨 - COM0 : TCP/IP (서버와 연결) - COM1 : RS-485 (부콘트롤러와 연결) ○ Unit은 부콘트롤러의 데이터(Key Code/Locker Number)초기화 및 이상 시 복원 할 수 Backup 하고 있으며, 하위에 연결된 부콘트롤러을 간접 제어 가능해야 한다. ○ 규격 : 200W * 150H * 28D ○ 전력소모량 : 20W ○ 생산 - 자체 연구소 개발 및 국내 생산

구분 4	락커자동배정 시스템
품명	부 컨트롤러
○ 용도 - 옷장락을 제어하는 장비 ○ 색상 - 본체 : 우레탄 도장 ○ 크기 - 200㎜*180㎜*30㎜ ○ 네트웍 - RS232, RS485통신 ○ 전원 - 상시 전원 공급형 ○ 재질 - PC/ABS Alloy ○ 생산 - 자체 연구소 개발 및 국내 생산 ○ 기능 - 옷장이 결선 되는 장치로 옷장락의 모든 데이터(락카상태)를 저장 - 하위에 결선 되어진 옷장락의 모든 Lock 장치를 컨트롤 할 수 있어야함

구분 5	락커자동배정 시스템
품명	전원감시장치
○ 용도 - 이 Unit은 옷장의 갑작스런 정전 시 전원을 끊어지지 않고 이어지게함 ○ 배터리 : 무누액밀페형 12V Max12AH ○ 기능 - Power Supply는 아래의 구성도와 같은 형태로 구성되며, SMPS A,SMPS B의 전원 상태를 상호 감시하는 역할을 한다. - SMPS Down시 경보를 발생 시킨다. - 전체 전원이 차단되었을 경우 축전지로 비상전원을 공급 하며, 시스템의 상황에 따라 2~3시간 정도 유지할 수 있어야 한다. ○ 생산 : 자체 연구소 개발 및 국내 생산

구분 6	락커자동배정 시스템
품명	락카스테이션_서버
○ LockerStation Server의 기능 - 락카 컨트롤 -> 옷장 장비 컨트롤) - 자동발권 로직 - 자동 Checkout로직 - 그룹 발권 기능 - 수동발권 지원 기능 - 전체 체크인, 체크 아웃 기능 - 임의 잠금 기능

구분 7	락커자동배정 시스템
품명	락카스테이션_클라이언트
○ LockerStation client 의 기능 - 락카 컨트롤 ( 옷장 장비 컨트롤) 할 수 있어야함 - 발권포스에 설치하여 포스와 발권정보 인터페이스 - 실시간 키 상태 조회 - 옷장 수동 제어 기능 - 자동발권 로직이 있어야 한다. - 자동 Checkout로직이 있어야한다. - 그룹 발권 기능이 있어야한다. - 수동발권 지원 기능하여야한다. - 전체 체크인, 체크 아웃 기능이 있어야한다. - 임의 잠금 기능이 있어야한다.

구분 8	락커자동배정 시스템
품명	전자키 인터페이스
○ 인터페이스 - 전자키 제어 연동을 위한 기술지원 일체 - 락커스테이션 서버와 에이전트 연동을 위한 프로토콜 - 락커스테이션 클라이언트와 회원관리시스템 연동을 위한 프로토콜

구분 9	락커자동배정 시스템
품명	인입배선
○ 인입배선 - 옷장 제어를 위한 전용 인입배선 - 2단 한통방식으로 제작된 락커에 인입하는 통신 배선이어야 한다.

구분 10	중계 서버시스템
품명	서버
○ Processor : Intel® Xeon® E3-1220 쿼드코어 3.10GHz, 1,333MHz ○ memory : 2GB (1x2GB)*3 ○ HDD : 250GB SATA *2 ○ 네트워크 : integranted Daul Gigabit Ethernet ○ 최대스토리지 : 12TB SATA

구분 11	중계 서버시스템
품명	Windows 2008 Server std. DSP
○ Windows server 2008 std 32Bit - Shall 지원(Unix) - IIS 7 (사이트간 복사 기능 추가) - 가상화 기술

구분 12	중계 서버시스템
품명	모니터, 키보드, 마우스
○ 19" LCD 모니터 ○ 넓은 가시 화면으로 생산성 향상을 꾀할 수 있는 탁월한 가치와 성능의 19형 평면 패널. ○ 최대 1280x1024 해상도로 탁월한 텍스트 가독성과 그래픽 표현 ○ 800:1(일반) 명암비로 높은 색상 정확도와 균일성 ○ 선명하고 깨끗한 이미지 - 5ms(일반) 응답 시간으로 화면 번짐과 잔상이 줄어듬 ○ 섬세하고 정교한 세부 묘사 - 최대 1280 x 1024 해상도 - 800:1 (일반) 명암비를 지원 - 선명하고 정교한 세부 묘사와 정확한 색상 표현이 가능 ○ 낮은 전력 사용량 ○ 친환경 설계 ○ 108키 USB 키보드 ○ USB 마우스 ※ 카드리더기 및 번호표 출력 프린터기(센터별 제공)

제5장 물품 사양서

□ 회원출입관리 자동화 시스템 내역

○ 흑석체육센터

구 분	내 역	단 위	수 량
전자키	옷장 전자키	개	260
	키아세이(도난방지칩삽입형)	개	260
	주 컨트롤러(SST500)	개	1
	부 컨트롤러(SSM500)	개	4
	신발장중계기(SST200)	개	10
	전원감시장치(UPS)	개	2
	인터페이스(전자키)	식	1
	락카스테이션(클라이언트)	식	2
	락카스테이션(서버)	식	1
	네트위크공사(통신,배선 공사)	식	1
	락카타공	개	260
	락카작업	개	260
	인입배선(옷장 전용배선 제작 및 인입)	개	260
서버	중계서버	식	1
	서버 콘솔	식	1

○ 동작구민체육센터

구 분	내 역	단 위	수 량
전자키	옷장 전자키	개	440
	키아세이(도난방지칩삽입형)	개	440
	주 컨트롤러(SST500)	개	1
	부 컨트롤러(SSM500)	개	6
	신발장중계기(SST200)	개	16
	전원감시장치(UPS)	개	4
	인터페이스(전자키)	식	1
	락카스테이션(클라이언트)	식	2
	락카스테이션(서버)	식	1
	네트위크공사(통신,배선 공사)	식	1
	락카타공	개	440
	락카작업	개	440
	인입배선(옷장 전용배선 제작 및 인입)	개	440
서버	중계서버	식	1
	서버 콘솔	식	1

○ 사당문화회관

구 분	내 역	단 위	수 량
전자키	옷장 전자키	개	240
	키아세이(도난방지칩삽입형)	개	240
	주 컨트롤러(SST500)	개	1
	부 컨트롤러(SSM500)	개	4
	신발장중계기(SST200)	개	10
	전원감시장치(UPS)	개	2
	인터페이스(전자키)	식	1
	락카스테이션(클라이언트)	식	2
	락카스테이션(서버)	식	1
	네트위크공사(통신,배선 공사)	식	1
	락카타공	개	240
	락카작업	개	240
	인입배선(옷장 전용배선 제작 및 인입)	개	240
서버	중계서버	식	1
	서버 콘솔	식	1

끝.