흑석체육센터 남여샤워실 미끄럼방지공사 시방서

제1장 공 사 현 황

1. 공 사 명 : 흑석체육센터 지하1층~1층 남녀샤워실 미끄럼방지 공사

2. 주    소 : 서울시 동작구 현충로 73(흑석체육센터)

3. 공사장소 : 지하1층 남여샤워실(남녀화장실포함) 및 1층 남여샤워실

4. 공사목적 : 샤워실 바닥 타일의 노후로 탈색(변색)이 심하고 미끄러워

쾌적한 운동환경 조성과 안전사고 예방을 하기 위함.

5. 공사범위 및 사양

구 분	공 사 내 역 --
지하1층~1층 남여샤워실	❍ 공사면적 합계 : 140㎡(손실량 포함)
	❍ 공사장소 • 지하1층 남여샤워실 및 남여화장실 • 1층 남여샤워실
	❍ 공사방법 • 시방서의 제2장 1.10(가~사) “공사방법 및 자재(재료)규격” 참조 • 미끄럼 방지재 색상 : 발주처 선정
	❍ 시공 후 마찰계수 : 0.7이상(등급 : 안전) • 시공 완료 후 감독관 입회하에 측정된 값(측정비용 시공자 부담) - 샤워실 별로 각각의 장소(실별 3개소)에서 측정한 마찰계수 값이 모두 0.7이상 되어야 함
	❍ 보양 및 준공 청소 • 공사 전 시설물, 바닥 등의 훼손방지를 위해 보양 실시 • 준공청소 실시

6. 공사기한 : 2014.05.04 ~ 05.08(사전협의 후 조정 가능)

제2장 일반시방서

1. 정의

1. 적용범위

가. 본 시방서는 동작구시설관리공단 흑석체육센터 지하1층 남녀샤워실(남녀화

장실 포함) 및 1층 남녀샤워실 미끄럼방지공사에 적용한다.

나. 본 시방서에 포함되지 아니한 사항 중 특이한 사항에 대하여는 감독관과

협의하여 승인을 득하고, 일반적인 사항은 건설부 제정 표준시방서에 따른다.     다. 공사는 시공 전 공정계획표,  시공방법 등에 관한 사항을 제출하여 감독관

의 승인을 받는다.

라. 공사자재는 반입 시 감독관이 검수 후 합격한 제품만 사용하고, 불합격 제

품은 즉시 반출한다.

2. 공사 관련규정(법규)

가. 공사 관련규정은 K.S 기준에 준한다.

나. K.S 기준에 없는 사항은 국내관련 법규에 적합해야 한다.

3. 용어의 정의

가. 감독관(현장 감독자)

1) 이 시방서에서 감독자라 함은 보수공사를 담당하는 발주자가 감독관으로

임명한자를 말한다.

2) 감독관이 시공자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등의 업무처리는

서면으로 한다.(단. 계약 내용의 변경을 수반하지 않는 시정 및 이행 촉구

등의 단순한 지시는 구두로 할 수도 있다.

나. 시공자(공사도급 계약자)

1) 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 계약자

또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장 대리인, 시공기사를 말한다.

2) 시공자는 공사 전체를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

3) 시공자가 제3자에게 공사 전체를 하청을 준 경우, 발주자는 일방적으로 계

약을 파기할 수 있으며, 계약자는 이에 대해 이의 제기를 못한다.

또한, 기 시공된 공사의 공사비 및 철거 비용은 시공자가 배상해야 한다.

다. 현장 대리인

1) 시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 준하여 현장에 상주시켜야 한다.

2) 현장 대리인 및 공사 기술자는 공사 및 기타사항 일체에 대하여 시공자           (계약자)의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

라. 하도급자

1) 시공자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 해당공

사 발주 전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 시공자는 하도급 승인 신청 시 하도급 업자의 도급 한도액, 공사실적,

자본금, 보유인력 등을 증명하는 자료를 첨부해야 한다.

3) 하도급 업자는 해당공사를 제3자에게 재하청 줄 수 없다.

4) 하도급 업자가 제3자에게 재하청을 준 경우, 발주자는 일방적으로 계약을

파기할 수 있으며, 계약자는 이에 대해 이의 제기를 못한다.

또한, 기 시공된 공사의 공사비 및 철거 비용은 시공자가 배상해야 한다.

1.2 이해 및 분쟁 해석

가. 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독관에게

통지하고 그 처리방법에 대해 협의하여 결정한다.

감독관에게 사전에 문서로 통지하지 않고 시공 완료한 경우에는 임의시공

으로 간주한다.

1) 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니할 때

2) 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

3) 관련 설계도서 간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

4) 시방서 내용에 의문이 생긴 경우나 설계도서와 공사현장의 사정이 상이한 경우

5) 예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나. 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도

계약 목적을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할

사항은 계약금액에 변경 없이 시공하여야 한다.

다. 시공자는 감독관의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 3일

이내에 감독자에게 제출해야 하며, 그 기간 내에 감독자에게 제출하지 않을

경우에는 지시 등이 확정된 것으로 한다.

라. 공사 중 발생하는 주요 지시 및 결정 사항은 문서를 통해 하는 것을 원칙        으로하며 구두에 의한 것은 효력을 발생하지 않는다.

2. 어구의 해석

가. 계약서 및 설계도서상의 어구해석에 이견이 발생하는 경우에는 감독자 및

발주자의 해석이 우선한다.

3. 분 쟁

가. 계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항 이외에 발생하는 문제에 대한        분쟁은 감독관과 협의하여 해결하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 관계       법령의 규정에 따른다.

1.3 공사 중지

1. 감독관은 다음과 같은 경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

가. 시공자가 과업지시서 및 시방서 내용과 다르게 시공을 하거나 감독관의 지        시에 응하지 아니 할 때

나. 공사 시 시공자의 기술 미숙으로 부실공사가 우려될 때

다. 공사 시 시공자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 특별한 사유 없이 공기를 지연시키거나 공사와 관련한 기관 등의 명령 및        시정 등을 위반할 때

마. 기타 기후 및 천재지변 등으로 인하여 부실 공사가 우려될 때

1.4 공사기간

1. 공사 완료시점은 실제공사의 완료일로 본다.

2. 시공자는 발주자의 부득이한 사정 등으로 공사의 계속적인 시행이 불가능하      다고 계약자가 판단하여 공사의 중지를 서면으로 요청한 기간 외에는 공사기      간의 연장을 요구할 수 없다.

3. 아래와 같은 사유가 발생했을 때에는 계약자(감독관)의 판단에 따라 공사기       간을 연장할 수 있다.

- 천재지변 또는 이에 준하는 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

1.5 작업 시간

1. 공사 시 작업시간을 연장 또는 단축,  야간 또는 휴일 작업을 감독관이 요청       할 경우 시공자는 이에 응하여야 한다.

1.6 공정 계획

1. 공정표 및 시공계획서

가. 시공자는 공사착수 전에 공사 전반에 대한 공정표를 작성하여 감독자의 승        인을 받아야 한다.

나. 공정표에는 각 공사와 각 재료의 반입시기 및 공사기간 등을 반영 작성하

고 자재의 수량, 공사 기술자 수를 기입해야 한다.

2. 공사자재 승인

가. 공자자재 승인 요청

1) 시공자는 각 공사 전 해당 공사에 사용될 자재에 대한 자재 승인요청을               감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 공사자재 승인 요청서에는 제조업자시방서, 시험 성적서, 표준 색상철,            카탈로그, 계산서, 유지관리 지침서 등의 관련서류를 첨부해야 한다.

3. 공사 사진

가. 공정별로 정리된 사진첩 2부를 100mm정도 크기의 컬러사진으로 촬영하고

인화하여 제출하며, 공종별 사진설명, 촬영일자, 간단한 설명 등을 기재하여

공사 완료 후(준공) 제출 한다.

나. 공사 사진의 촬영 개소는 다음과 같다

1) 착공전의 현황

2) 공사 중 은폐되는 장소

3) 공사 진행현황, 완료현황

4) 중요한 구조부분

5) 기타 감독관이 요구하는 촬영 장소

다. 준공도 요구 시 제출

1) 시공자는 계약자(감독관)의 요구 시 공사 중 발생되는 경미한 부분의 변

경까지 포함한 준공도를 작성하여 준공서류 제출 시 감독관에게 제출한다.

2) 준공도 작성 시 규격은 A3로 한다.

3) 준공도 작성에 필요한 경비는 시공자 부담으로 한다.

1.7 현장 사용제한

1. 자재 및 장비 반입 계획

가. 자재 및 장비에 반입에 대한 전반적인 계획을 세워 감독관의 승인을 받는다.

나. 보양 및 원상복구

공사 중 시설물 등에 손상이 되지 않도록 보양 조치를 한 후 깨끗하게 지

속적으로 유지 관리한다.

다. 관공서 기타의 수속

공사 준공 처리를 포함한 모든 소정의 인허가 수속은 감독관과 협의하여         공정에 맞도록 처리하며, 이에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 특허권 사용

본 공사에 특허권을 사용하는 경우에는 모든 사항을 시공자가 책임을 지고        처리한다.

1.8 자 재(재료)

1. 자재(재료) 승인

시공자는 공사착수 전 감독관에게 공사전반에 걸쳐 사용될 재료에 대한 공정       계획에 부합되는 자재(재료)를 검수(승인) 받아야 한다.

2. 재료 일반

가. 공사용 자재 및 시설물은 K.S 규격에 합격한 신품을 사용하되. 부득이한 경        우에는 감독자가 인정하는 동등 이상의 품질의 것을 사용한다.

나. 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료와 균형이 맞는 품질        의 것으로 하고 감독관의 승인을 받아 사용한다.

3. 자재의 승인 및 견본품

가. 시공자는 자재(재료)승인 계획서에 의하여 사전에 재료의 색상, 마무리 정도,

규격을 정할 수 있는 견본품과 제조회사의 카탈로그, 재질 및 품질을 보장        할 수 있는 한국건설생활환경시험연구원 등에서 발행된 시험성적서를 요청        시에 감독관에게 자료 제출을 하며,

자재(재료)승인 지연에 따른 계약기간의 조정은 인정하지 아니한다.

나. 시공자는 공사 전 감독자의 승인을 받은 견본품(색상, 거칠기 등)을 제출하며        견본품은 2개 이상을 준비하여 공사 완료시까지 감독관 사무실에 보관 하도록

한다.

4. 자재(재료)의 반입

가. 자재(재료)는 반입 때마다 사전에 감독관에게 통보 및 승인을 받는다.

나. 자재의 반입 시에는 자재가 설계도서상의 조건에 적합한지를 확인하고, 필        요에 따라 증명 자료를 첨부하여 감독자에게 문서로 보고한다.

다만, 경미한 자재(재료)에 대해서는 감독관의 승인을 득한 후 문서보고를

생략 할 수 있다.

다. 불합격 제품은 신속히 공사현장 밖으로 반출(출고)한다.

라. 재료의 손상 품질저하, 도난 등의 분실, 위험 및 가연성이 있는 재료는 제        조업체 시방서에 따라 운반 저장 및 취급하여야 한다.

5. 자재(재료)

가. 주재료, 부재료는 액상으로 된 미끄럼방지재를 사용한다.

나. 주재료, 부재료는 산업표준화법에 의한 한국산업규격표시 제품을 사용한다.

다. 자재(재료)는 내구성, 내마모성, 무독성, 항균성, 비전도성인 제품을 사용한다.

6. 대체 재료

가. 반입되는 자재(재료) 중 K.S규격품이 없는 경우에 명시된 재료를 다른 재료        로 대체해야 할 경우, 감독관의 승인을 받아 사용한다.

1.9 품질 및 공사장 관리

1. 품질관리

가. 현장에 반입된 모든 재료는 감독자의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

다만, K.S 규격품은 검사를 생략할 수도 있다.

나. 품질관리 또는 검사가 필요한 것은 현장에서 품질관리 시험을 한다.

다. 검사 또는 시험은 K.S규정을 표준으로 하고, 그 규정이 제정되지 않은 것         이나 설계도서에 정해지지 않은 재료의 시험은 감독관의 지시에 따른다.          이들에 대한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 검사 및 시험완료 후 합격된 반입자재(물품)는 지정장소에 보관하며, 불합         격된것은 즉시 반출하고, 신속히 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록         한다.

또한, 검사 및 시험에 합격한 자재(재료)라도 사용할 때 변질 또는 손상          되어 불량품으로 인정되었을 때는 이를 사용해서는 안 된다.

2. 공사장 안전관리

공사장 안전관리를 철저히 지키도록 하고, 근로안전 관리규정, 보건관리규정,       산재보험법 및 기타 관계 법규에 따라 빠짐없이 시행하고 다음 사항을 지킨다.

가. 노무자 기타 출입 감시, 풍기 및 위생단속

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고 방지에 대한 단속

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

라. 공사장 주변 보안조치, 현장 인원의 안전장비, 재해예방 시설 및 유사시           대책 마련 등

3. 소음 방지

시공자는 공사 시행에 있어서 관계법령을 준수하고, 상시 시공에 의한 소음으      로 공사 중에 피해가 없도록 한다.

4. 보안

가. 공사용 전기설비에 사용하는 전선, 전구류 등은 K.S규격품으로 전압용량에         적합한 규격품을 사용하여 누전, 기타의 위험을 방지해야 한다.

나. 공사용 재료는 노상에 방치하지 못하며, 부득이 노상에 적치할 때에는 감         독관과 협의하여 승인을 받고 교통에 지장이 없도록 정리 정돈해야 한다.

5. 가공선 및 매설물

공사의 시공에 지장이 있는 가공선 및 매설물 처리에는 공정에 지장이 없도      록 사전에 처리방법 등을 감독관과 협의하여 지시를 받아야 한다.

또한 시공 중에 가공선, 매설물 등이 손상되지 않도록 보양하여야 한다.

6. 시공자 부담

가. 본 공사의 시공에서 다음 각 항에 필요한 비용은 시공자가 부담한다.

1) 공사 시방서, 과업지지서, 도면 등에 명기 되지 않은 사항이라도 공사 시           행의 구조상, 기능상 미관상 당연히 필요한 사항에 소요되는 비용

2) 공사 시공도에 따라 시공되는 공사에서 현장의 사정에 따라 감독자가            지시하는 보완 또는 필요한 시설 중 국부적인 부분에 대하여 발생되는 비용

3) 도급자가 부담하는 재료, 기계기구 등의 시험 및 제검사와 설치, 시공

4) 경미한 변경 및 보완

5) 공사용 기계, 기구자재 등의 운반으로 시설물이 손상되었을 때 보수비용

6) 시방서, 도면에 명시되지 않은 공사에서 시공상 필요로 하는 설계, 각종

계산 및 기타의 자료 작성

7) 기타 본 시방서에서 시공자 부담으로 명기한 부분

1.10 공사방법 및 자재(재료)규격

가. 전처리 공사

1) 타일표면에 잔존하는 기름때 및 각종 이물질을 연삭기, 그라인더 등으로

제거를 하여야 한다.

2) 공사 구간내의 모재를 각종 장비를 사용하여 연삭을 하며 최대한 평탄하게

하여야 한다.

나. 보수공사

1) 파손이 발생한 부위에 잔존해 있는 각종 이물질 등은 깨끗하게 제거하여

야 한다.(훼손된 타일, 트랜치 보강 포함)

2) 보수 자재는 작업장소가 실내임을 감안하여 무용제타입이어야 하며, 타일

및 콘크리트와 접착력을 높이기 위하여 침투형 구조를 띈 자재를 적용           하여야 한다.

3) 퍼티제로는 마감재와의 호환성을 극대화하기 위해 파손부분을 충진 한

동일한 소재를 적용한다.

다. 하도공사

1) 하도 공사는 모재와 부착강도가 매우 높은 자재를 사용하며, 보다 나은

품질을 위해 침투형 구조를 띈 자재를 적용(사용)하여야 한다.

(단. 도포두께가 얇을 경우 약한 충격에도 파손의 우려가 있으므로 박막

으로 도포되는 코팅제타입의 자재는 제외한다.)

2) 자재 사용 시 보수한 부분과 층간분리현상이 발생되지 않도록 균열보수

한 자재와 동일한 자재 또는 동등이상의 자재를 사용하여야 한다.

3) 하도공사는 로울러, 붓 등을 사용하여 골고루 도포하며 빠진 곳이 없도록

균일하게 도포하여야 한다.

4) 하도용 자재의 물리적 특성은 아래의 성능이상이어야 한다.

- 내충격성시험 : KS F 4937 : 2009 ( 이상없슴 )

- 부착강도시험 : KS F 4937 : 2009 ( 2.1 N/mm 이상 )

- 실내 공기질 공정시험기준( 환경부고시 제 2010 – 24호 )

(1) 총휘발성유기화합물(TVOC) : 0.37 mg/(㎡.h) 이하

(2) 톨루엔 : 0 mg/(㎡.h)

(3) 포름알데히드 : 0.003 mg/(㎡.h) 이하

라. 상도공사

1) 상도는 각종 물리적 충격(고압세척, 각종청소장비 등 사용 시)에 충분히

대응을 하기위해 표면은 단단하지만 내부는 일정부분 신축성이 있고 질긴          특성을 가져야 하며, 사용 환경을 고려하여 내마모성이 매우 탁월한 제품을          사용하여야 한다.

2) 상도공사는 로울러 또는 붓 등을 사용하여야 한다.

3) 상도용 자재의 물리적 특성은 아래의 성능이상이어야 한다.

- 내충격성시험 : KS F 4937 : 2009 ( 이상없슴 )

- 부착강도시험 : KS F 4937 : 2009 ( 2.1 N/mm 이상 )

- 내마모성시험 : KS F 4041 : 2009 ( 0.04 mg/㎟ 이하 )

- 윤하중시험 : KS F 4937 : 2009 ( 평균값 0.93mm 이하 )

(단. 윤하중시험의 경우 각종 청소장비의 사용이 잦은 관계로 이를 반영

하여 시험 시 추의 무게를 400kg으로 적용 한다.)

- 실내 공기질 공정시험기준 ( 환경부고시 제 2010 – 24호 )

(1) 총휘발성유기화합물(TVOC) : 0.37 mg/(㎡.h) 이하

(2) 톨루엔 : 0 mg/(㎡.h)

(3) 포름알데히드 : 0.003 mg/(㎡.h) 이하

※ 하도, 상도의 물리적 특성에 대한 시험성적서는 필히 제출하여야 하며,

사용하는 자재는 환경마크(환경표지인증) 제품에 한해서 사용이 가능하다.

마. 공사 완료 후에는 기존의 바닥 타일 등의 색상이 나타나지 않아야 한다.

바. 공사 완료 후 두께는 2.5mm이상이어야 하며 샤워실 별로 각각의 장소(실별

3개소)에서 측정한 마찰계수 값이 모두 0.7이상 되어야 한다.

사. 마찰계수 측정은 감독관 입회하에 측정된 값으로 하며 측정비용은 시공자가 부담 한다.

1.11 공사의 준공 및 인수인계

사용검사(준공)는 준공청소 완료 후 실시한다.

시공자는 관련서류를 첨부하여 사용검사(준공검사)를 신청해야 한다.

1.12 하자 보수

가. 공사 준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간 내에 발생한 하자        는 시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수하여야 하며, 이를 신속하게 처

리하지 아니 할 경우 감독관은 타 업체로 하여금 재시공이나 보수를 시킬        수 있으며, 이에 따른 제반 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

나. 하자보수기간은 해당 하자보수 공사완료 때까지 자동 연장되는 것으로 한다.  끝.