공 사 시 방 서

1. 본 시방서는 동작구시설관리공단에서 발주한 2013년 관내 거주자 우선 주차구획     선, 공영주차장, 견인보관소 정비공사에 적용한다.

2. 본 공사의 도급자는 공사 계약조건의 준수사항을 철저히 이행하여 기간내 완공할

수 있도록 시행에 만전을 기하여야 한다.

3. 본 공사에 사용될 모든 자재는 사전 감독자의 검사 및 승인을 받아야 한다.

4. 공사기간 중 현장대리인은 감독관의 사전승인 없이 현장을 이탈 할 수 없다.

5. 본 설계도서 및 시방서에 명기치 않은 경미한 사항은 현장감독자의 지시를 받아

서 시공한다.

6. 공사기간 중 공사안내 표지판, 위험표시 등 공사시행에 필요한 제반 표시를 서울

특별시 도로공사장 교통관리규정에 따라 설치하여야 한다.

7. 본 공사 시행으로 인하여 사유재산에 피해를 끼쳤을 경우에는 수급자의 부담으로

원상복구 및 피해보상하여야 한다.

8. 본 공사 착공전, 공사진행중, 공사완료시의 현장사진을 촬영하여 준공과 동시에

사진첩을 2부 작성 감독자에게 제출하여야 한다.

9. 본 공사 시행시 다음 조건이 발생하였을 때는 설계변경 할 수 있다.

ㅇ 설계변경은 다음에 해당하는 경우로서 발주자가 승인하였을 경우에 한하여 한다.

가. 본 공사의 계획이 변경되어 감독자의 통보가 있을 때

나. 설계물량의 증감으로 인하여 물량조정이 필요한 때

다. 현장 여건변동이 있어 설계대로 이행할 수 없을 때

라. 기타 상당한 변경사유가 발생하였을 때

10. 수급자는 공사시 부득이 야간작업을 할 경우 사전에 감독자와 협의하여야 하며,

작업시행에 충분한 조명시설과 안전표지판을 설치하고 안전관리에 만전을 기하

여야 한다.

11. 수급자는 공사시행에 있어 건설산업기본법, 근로기준법, 기타 관계법규를 준수

하여야 한다.

12. 수급자는 본 공사설계서에 명시되지 않은 경미한 시설, 작업 기타 공사추진을

위하여 현장 감독자가 필요하다고 인정되어 지시하는 사항에 대하여 즉시 이에

응하여야 한다.

13. 수급자는 본 공사로 인한 각종 위험, 소음, 분진 등으로 인하여 인근 주민들에게

피해가 가지 않도록 공사장 안전관리 및 환경관리에 철저히 대비하여야 한다.

14. 공사기한 연기

가. 수급인이 지방자치단체 공사계약일반조건에 따라 계약기간(공사기한)연장을 발주자에게 요청할 수 있는 일수는 해당연기 사유로 인하여 발주자 공무행정 및 제출물, 법규 우선준수, 공사 예정공정표의 주공정이 불가피하게 지연되는 일수를 초과할 수 없으며 발주자와 협의하여 정한다.

나. 공사기한 연기 사유는 아래와 같다.

- 태풍, 홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타

계약 당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유(이하“불가항력

의 사유”라 한다.)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는

경우

- 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우

- 수급자의 부도 등으로 연대보증인이 보증시공을 할 경우

- 기타 수급자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

15. 수급인은 거주자 우선 주차구획선 정비공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시

행하는 감사, 검사, 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며 발주

자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가공사비를 요

구할 수 없다.

16. 현장확인

수급자는 공사착공과 동시에 현장확인을 실시하고 설계서와 상이한 사항이 발견

될 경우에는 감독관청에 보고하고 즉시 지시를 받아 시공한다.

17. 관리자 현장 이탈금지

현장대리인은 감독자의 사전 승인없이 현장을 이탈해서는 안된다.

18. 안전관리

가. 수급자는 착공과 동시에 산업안전보건법, 근로기준법, 도로교통법에 의한

모든 사고를 미연에 방지하고 필요한 개소에는 안전에 필요한 각종 표지판

을 설치하고 사고예방에 세심한 주의를 하여야 한다.

나. 공사현장에 구급약을 비치하여야 한다.

다. 항상 공사의 안전에 유의하여 사고를 미연에 방지토록하고 재해예방에 최선

을 다하여야 한다.

라. 모든 공사에 대한 제반 안전사고가 나지 않도록 수급자는 철저히 현장관리

를 하여야 하며, 부주의로 인한 사고 발생시에는 수급자가 책임처리하고

모든 민․형사상의 책임을 진다.

19. 공사현장관리

가. 공사기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 실시하여야 한다.

나. 현장 작업관리 요원 및 작업인부의 해이가 공사에 지장을 주거나 부적당하

다고 판단될 때 현장감독관은 도급자에게 교체 요구를 할 수 있으며 도급자

는 감독관으로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체하여야 한다.

20. 재료의 반입 및 저장

가. 도료와 유리알은 지정된 용기와 포대로 반입하여야 한다.

나. 각 도료는 드럼의 뚜껑이 아래로 가도록 저장하여야 하며, 도료가 반입된

후 3개월마다 상하를 뒤집어 보관하고, 사용 시에는 바닥에 앙금이 생기지

않도록 충분히 섞어야 한다.

다. 유리알은 창고에 저장하여야 하며, 냉습한 곳에 저장해서는 안된다.

21. 재료의 승인

가. 수급인은 재료를 사용하기 30일 전에 사용할 재료가 KS의 관련규격에 적합

한가를 증명할 수 있는 자료를 공사감독자에게 제출하고 확인을 받아야 한다.

22. 시공기계

가. 수급인은 시공에 사용할 차선도색 장비의 기종, 성능, 기계상태 등을 기재

한 차선도색장비 사용계획서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 차선도색용 차량은 자주식 가열형에 자동계측장비(타코메타)가 부착된 것이

어야 하며, 우측핸들에 우측분사, 좌측핸들에 좌측분사를 할 수 있는 차량

으로 좌우측 동시 도색이 가능하도록 성능 검사에 합격한 차량을 준비하여

야 한다.

다. 백색 또는 황색을 동시에 연속적으로 도색할 수 있는 것이어야 하며, 도색

선 표면위에 유리알을 적정률로 직접 자동분사할 수 있어야 한다.

라. 차선도색은 노즐을 통하여 일정한 압력으로 도료를 살 포할 수 있는 분사식

이어야 하며, 도료탱크는 기계식 진동기를 갖추고 있어야 한다.

마. 각 노즐은 규정된 비율로 균일하게 유리알을 뿌릴 수 있는 분사 노즐과 분

사와 동시에 작도하는 유리알 살포기를 갖추고 있어야 한다.

바. 작업장 안전관리에 투입되는 안전차량에는 차선도색 작업에 필요한 자재(페

인트, 신나, 유리알)를 적재 운행하여서는 안된다.

23. 노면표시 설치

가. 차선도색할 포장면은 도색하기에 앞서 먼지나 기타 부착을 저해하는 유해물

질 등을 깨끗이 청소하고 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

나. 도색은 노면이 완전히 건조한 상태에서 도색하여야 하며, 도색된 도료가 차

선으로부터 이탈하는 일이 없도록 한다.

다. 노면이 젖어있거나 노면의 기온이 5℃ 이하의 경우에는 시공해서는 안된다.

라. 노면표시의 형상 및 치수는 지정된 폭으로 깨끗하고 균등하게 도색하여야

하며, 적절한 곡선 또는 직선을 유지해야 한다.

마. 유리알 살포시는 반드시 Drop-in(비드압입식) 공법으로 살포하여야 하며,

도료의 살포와 동시에 비드가 살포되어 균등하게 혼입되도록 해야 한다.

바. 노면표시는 차선도색 차량에 의하여 차선도색을 하여야 한다. 다만, 차선도

색 차량에 의한 도색이 불가능한 경우에는 노면표시의 도색장비 및 도장방

식에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

사. 차선도색이 끝난 부분은 도료가 완전히 건조할 때까지 통행차량으로부터

보호하여야 한다.

아. 시공중의 작업장 안전관리는 도로교통법에 의한 안전관리를 시행하여야 하

며, 작업중의 제반 안전사고에 대하여는 수급인이 책임을 진다.

자. 수급인은 노면표시의 시공에 앞서 가열형 및 상온형을 공사감독자의 입회

하에 각 2km씩 시험도색을 실시하여 장비성능을 확인하여야 한다.

차. 준공시에는 반드시 휘도측정을 실시하고 그 결과를 공사감독자에게 제출하

여 확인받아야 한다.

카. 사용할 도료의 색상, 종류 및 유리알의 혼입량 등에 대해서는 설계서에

따른다.

24. 노면표시 제거

가. 노면표시 제거는 포장 표면의 손상을 최소로 할 수 있도록 실시하여야

하며, 흔적이 없도록 완전히 제거하여야 한다.

나. 노면표시 제거 시 발생된 포장면의 손상은 수급인의 부담으로 즉시 보수하

여야 하며, 노면표시 제거 후 시공구간의 청소는 수급인의 부담으로 실시

한다.