[ 제 품 규 격 서 ]

1. 품  명 : 이동형수중리프트

2. 구매수량 : 2대

3. 구매목적 : 장애인(휠체어이용자 포함)들의 수중운동 시 수영장 입수 편의 지원

4. 제품사양 상세내역

구 분	사 양
무 게	1041lbs (±5kg 범위 이내)
가 로	48″(122cm) (±5cm 범위 이내)
세 로	25-1/2″(65cm) (±5cm 범위 이내)
높 이	38″(97cm) (±3cm 범위 이내)
벨 트	조절가능 안전벨트
의자폭	18″(46cm) (±3cm 범위 이내)
최대하중	400b(181kg) 이상
재 질	산화방지처리 필
겉표면	강력 에폭시 코팅 마감
팔걸이	이중구조, 조절가능(팔걸이올림 기능)
작동방법	수중 방수리모콘트롤러 사용
발판기능	자유자재, 착/탈 가능
이동방법	자유자재, 바퀴 이동설계(풀장손상無, 고정장치無)
전기공급	배터리방식, 배터리 착탈가능, 안전충전기 제공